## 青岛世博园电动代步车

## 站点改造项目招标

附件：

|  |
| --- |
| **青岛世博园电动代步车场地改造报价清单** |
| 序号 | 项目 | 明细 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1  | **3号门停车棚** | 膜结构遮雨棚、 高频焊管、 Q235B钢板 | 24m长\*2.6m高\*4m深（15辆） | 96  | ㎡ |  |  |  |
| 2  | **3号门停车棚** | 36m长\*2.6m高\*4m深（20辆） | 144  | ㎡ |  |  |  |
| 3  | **门头** | 亚克力不锈钢包边字 | 0.6m\*6个字\*3组 | 40.0  | m |  |  |  |
| 4  | **不锈钢围栏** | 304不锈钢1.5个厚 | 圆管51X1.2MM，立柱60X60 | 60  | m |  |  |  |
| 5  | **告知牌** | 发泡板uv1cm1000X800 | 含设计制作安装固定 | 10  | 个 |  |  |  |
| 6  | **安全标识** | 发泡板uv1cm1200X800 | 含设计制作安装固定 | 30  | 个 |  |  |  |
| 7  | **车位停车区** | 热熔防滑标线 | 含设计制作安装固定 | 35  | 个 |  |  |  |
| 8  | **电缆** | 3X16+2X10国标 | 无氧纯铜抗氧化导电性好5芯 | 50  | 个 |  |  |  |
| 9  | **电缆** | 4X3防水电缆国标 | 无氧纯铜抗氧化导电性好3芯 | 50  | 米 |  |  |  |
| 10  | **电缆套管** | 根据电缆尺寸 | 普通包塑金属软管 | 200  | 米 |  |  |  |
| 11  | **户外防水****充电** | 户外防雨智能立柱 | 采用方盒设计安装稳固一车以插座拒绝拥挤，排列整齐划一 | 30  | 站 |  |  |  |
| 12  | **预埋件** | 钢板钢筋混凝土 | 1米X1米X1.2米的坑，预埋件1米X0.8米，钢板1X0.8X0.15，化学螺栓 | 12  | 个 |  |  |  |
| 13  | **监 控** | 海康全彩 | ai智能全彩800万无线Wi-Fi内存卡128G | 3  | 个 |  |  |  |
| 14  | **配电柜** | 漏电保护器 空气开关 | 含预埋固定安装 | 1  | 套 |  |  |  |
| 15  | **吊装亭子** | 吊装 装饰广告 | 含安装运输吊装亮化制作 | 1  | 个 |  |  | IMG_256 |
| 合计 |  |  |
| 注： |
| 1.本报价包含制作 、安装、运费。 |
| 2.报价单包含税价格。 |